INFORMACJA HANDLOWA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MODEL** | **EAN** | **CENA DETALICZNA** |
| BW-3 czarny wysoki połysk | 5704505302250 | 4 000 PLN / szt. |
| BW-3 czarny mat | 5704505302274 | 4 000 PLN / szt. |
| BW-3 biały mat | 5704505302267 | 4 000 PLN / szt. |

|  |
| --- |
| opis produktu: [pobierz plik .docx](https://www.trimex.pl/images/produkty/lyngdorf-bw-3-info.docx) |
| zestaw zdjęć: [pobierz plik .zip](https://www.trimex.pl/images/produkty/lyngdorf-bw-3-foto.zip) |
| instrukcja obsługi PL: pobierz plik .pdf |
| gdzie kupić: [autoryzowane salony](https://www.trimex.pl/dealerzy) |

OPIS PRODUKTU LYNGDORF BW-3

**Lyngdorf BW-3** to aktywny subwoofer w kompaktowej obudowie. Idealny zarówno do zastosowań w systemie stereo, jak i kina domowego.

**MOCNY I KOMPAKTOWY SUBWOOFER**

**Lyngdorf BW-3** został zaprojektowany jako subwoofer o zwiększonej przepustowości, którego zadaniem jest odtworzenie optymalnej dynamiki i precyzji. Znajduje to odzwierciedlenie w zakresie częstotliwości przetwornika sięgającym do 800 Hz w trybie bypass w przeciwieństwie do tradycyjnych subwooferów, które zwykle „od góry” są ograniczone do 120 Hz. Innymi słowy, jest to głośnik, który podąża za sygnałem z niezwykłą precyzją. Dlatego może odtwarzać muzykę, a nie tylko niskie tony i wybuchy w filmach akcji.

**MOCNY I KOMPAKTOWY**

We wzmacniaczu wewnętrznym pracującym w klasie D wykorzystaliśmy nasze ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu audiofilskich wzmacniaczy klasy D. Dzięki mocy 400 watów może on zapewnić wystarczającą moc do sterowania potężnym 8-calowym sterownikiem, nawet przy wysokich poziomach. **Lyngdorf BW-3**jest wyposażony w przetwornik dalekiego zasięgu zamontowany w niezwykle kompaktowej obudowie. Aby mógł on pracować w tak niewielkiej obudowie o objętości wewnętrznej jedynie 7 l, zaprojektowano jednostkę niestandardową. 8-calowy głośnik niskotonowy ma masywny układ magnes/cewka o niezwykle szybkiej reakcji i wysokiej wydajności.

**ELASTYCZNOŚĆ W INSTALACJI**

Głośnik niskotonowy pasuje do wszystkich konfiguracji, ponieważ moduł wzmacniacza zawiera tradycyjne elementy sterowania sygnałem, a także przełącznik obejściowy (bypass) do łatwego i bezpośredniego połączenia z wyjściami wzmacniacza Lyngdorf Audio lub innymi produktami audio. Zapewnia to pełną kontrolę nad wyjściem sub-out. **Lyngdorf BW-3** jest dostarczany bez nóżek, ponieważ kompaktowa obudowa pozwala na kilka sposobów zintegrowania głośnika z wystrojem pomieszczenia. Dzięki zmniejszeniu wymiarów obudowy do minimum, **BW-3** można ustawić pionowo lub na boku, co pozwala na ustawianie go w dowolnej przestrzeni. Ta konstrukcja sprawia, że idealnie pasuje do każdego zestawu, jako subwoofer dla innych głośników w systemie stereo lub kina domowego.

**DANE TECHNICZNE**

* Rodzaj subwoofera: aktywny
* Obudowa: Zamknięta, MDF, pojemność 7,25L
* Moc ciągła: 400 W
* Rodzaj wzmacniacza: wzmacniacz mocy w klasie D
* Głośnik niskotonowy: 8” aluminiowy, cewka 38mm
* Pasmo przenoszenia dla wejścia LINE IN: 27Hz – 200Hz
* Pasmo przenoszenia dla wejścia BYPASS: 27Hz - 800Hz
* Dostępne regulacje:
	+ przełącznik funkcji BYPASS
	+ regulacja fazy głośnika w zakresie 0-180 º
	+ regulacja głośności
	+ regulacja częstotliwości odcięcia w zakresie 60Hz - 200Hz
	+ funkcja automatycznego włączenia
	+ funkcja „zawsze włączony”
* Rodzaj wejść sygnałowych: analogowe RCA
* Wymiary: 23 x 31,5 x 17,2 (WxSxG) cm
* Waga: 8,9kg
* Dostępne wykończenia: czarny mat, biały mat, czarny wysoki połysk

 **ZDJĘCIA**

Zdjęcia do wykorzystania np. na stronach/sklepach internetowych zamieszczamy [tutaj](https://www.lyngdorf.com.pl/images/produkty/lyngdorf-bw-3-foto.zip). W przypadku potrzeby użycia zdjęć w wyższej rozdzielczości zapraszamy do kontaktu!