[Davis Acoustics Renoir](https://www.trimex.pl/produkty/davis-acoustics/seria-heritage/davis-acoustics-renoir" \o "Davis Acoustics Renoir)

INFORMACJA HANDLOWA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MODEL** | **EAN** | **CENA DETALICZNA** |
| Renoir walnut | 3700053296685 | 43 990 PLN / para |

|  |
| --- |
| opis produktu: [pobierz plik .docx](https://www.trimex.pl/images/produkty/davis-renoir-info.docx) |
| zestaw zdjęć: [pobierz plik .zip](https://www.trimex.pl/images/produkty/davis-renoir-foto.zip) |
| instrukcja obsługi PL: pobierz plik .pdf |
| gdzie kupić: [autoryzowane salony](https://www.trimex.pl/dealerzy) |

OPIS PRODUKTU DAVIS ACOUSTICS RENOIR

**Davis Acoustics Renoir** wyposażony jest w najlepsze głośniki. Posiadają one potężne magnesy (TiCoNAl), które zapewniają zapierający dech w piersiach realizm dźwięku i niezrównaną dynamikę. Jego celem jest wywarcie wrażenia przezroczystości i realizmu odtwarzania dźwięku. Bardzo szerokie pasmo przenoszenia, komfortowa praca i bardzo dobra liniowość pozwolą przekształcić Twój salon w salę koncertową.

**DANE TECHNICZNE**

- Bass reflex: warstwowy z przodu  
- Moc znamionowa: 200 W  
- Moc maksymalna: 300 W  
- Liczba kanałów: 3  
- Liczba głośników: 3  
- Skuteczność: 94 dB  
- Pasmo przenoszenia: 32 - 40000 Hz  
- Głośnik wysokotonowy: 20 mm stożek z kevlaru  
- Głośnik średniotonowy: 17 cm Kevlar  
- Głośnik niskotonowy: 31 cm celuloza  
- Impedancja: 4 omów mini  
- Częstotliwość odcięcia: 250-3500 Hz  
- Wymiary (cm): 103 (wysokość) x 34 (szerokość) x 35 (głębokość)  
- Waga (kg): 58 (jedno pudełko kartonowe)