INFORMACJA HANDLOWA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MODEL** | **EAN** | **CENA DETALICZNA** |
| FR-1 czarny wysoki połysk | 5704505301260 | 3 300 PLN / szt. |
| FR-1 biały mat | 5704505301253 | 3 300 PLN / szt. |

|  |
| --- |
| opis produktu: [pobierz plik .docx](https://www.trimex.pl/images/produkty/lyngdorf-fr-1-info.docx) |
| zestaw zdjęć: [pobierz plik .zip](https://www.trimex.pl/images/produkty/lyngdorf-fr-1-foto.zip) |
| instrukcja obsługi PL: pobierz plik .docx |
| gdzie kupić: [autoryzowane salony](https://www.trimex.pl/dealerzy) |

OPIS PRODUKTU LYNGDORF FR-1

**Lyngdorf FR-1** to pełnopasmowe, ścienne kolumny audiofilskie.

**PŁASKA OBUDOWA DLA OPTYMALNEGO DŹWIĘKU I OPTYMALNEGO UMIESZCZENIA**

Ta dwudrożna, pełnozakresowa kolumna sprawia, że nasze kolumny kompaktowe osiągnęły nowy poziom wydajności, dzięki prawdziwej muzykalności charakterystycznej dla Lyngdorf Audio. Nasze dążenie do osiągnięcia dynamicznej wydajności zaowocowało zamkniętą konstrukcją o dużej skuteczności, która tłumi wewnętrzną częstotliwość rezonansu i pozwala na głębokie basy z tej eleganckiej płytkiej obudowy. Zaprojektowany do montażu na ścianie **FR-1** jest solidny i kompaktowy. Położyliśmy nacisk na dynamiczną reprodukcję muzyki bez uszczerbku dla naturalnej barwy. Głębokość obudowy jest zredukowana do minimum, co zapewnia dyskretne umieszczenie i utrzymywanie drajwerów tak blisko ściany, jak to możliwe. Uzyskujemy dzięki temu optymalne dopasowanie do pomieszczenia.

**ZAGRAJ DOSKONALE BEZ SUBWOOFERÓW**

Dzięki nowemu, wydajnemu 6,5-calowemu przetwornikowi, **Lyngdorf FR-1** nie potrzebuje wsparcia subwoofera. Głośnik jest wyposażony w potężny magnes wraz z poparciem 8-calowej membrany biernej. Wydajność dla niskiej częstotliwości jest niezrównana w tak małej obudowie. Głosy są wyjątkowo otwarte, a transjenty są mocne i czyste, co sprawia, że **Lyngdorf FR-1** jest optymalnym wyborem dla eleganckiej domowej instalacji audio. Jeśli chcesz jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, idealnym rozwiązaniem jest zestaw głośników niskotonowych Lyngdorf BW-2. Dzięki temu można uzyskać jeszcze głębszy bas i wyższą ogólną wydajność.

**ZAPROJEKTOWANY Z IMPONUJĄCĄ SCENĄ DŹWIĘKU**

Membrany głośników wykonane są z aluminium, co daje im lekkość i sztywność. Pojedynczy, dobrze zdefiniowany punkt podziału częstotliwości jest łatwy do zneutraliwania w filtrach wewnętrznych. Głośnik wysokotonowy z miękką kopułką to głośnik z Lyngdorf MH-2, przeprojektowany tak, aby pasował do wyższej mocy. Efekt jest przekonujący dzięki wysokiej czułości i imponującej scenie dźwiękowej.

**CAŁA NOC GŁOŚNEGO GRANIA**

**Lyyngdorf FR-1** zachęca do głośnej gry, choćby i całą noc. Głośnik wysokotonowy jest zaprojektowany pod kątem wysokiej wydajności. Dodatkowo jest on chroniony przez obwód PTC. Odporna na temperaturę cewka drgająca z karkasem z włókna szklanego i impregnowana żywicą poliimidową wraz z wentylowanym magnesem i miedzianą nasadką minimalizuje nagrzewanie się i zniekształcenia spowodowane wzrostem temperatury.

**DANE TECHNICZNE**

* Rodzaj kolumny: Dwudrożna kolumna z membraną bierną
* Moc ciągła: 100 W
* Impedancja znamionowa: 4 Ohm
* Głośnik wysokotonowy: 1'' miękka kopułka tekstylna, ochrona PTC
* Głośnik średniotonowy:
	+ 6,5'' twarda aluminiowa membrana
	+ cewka drgająca o średnicy 35 mm
	+ materiał stożka: aluminium
	+ kosz z odlewu ciśnieniowego
	+ magnes wentylowany
* Jednostka podrzędna (membrana bierna): 8''
* Obudowa: zamknięta z membraną bierną, pełna konstrukcja z płyty MDF, objętość: 13,5l
* Pasmo przenoszenia: 50Hz – 20000Hz
* SPL maksymalny: 101 dB RMS pełny zakres
* Skuteczność: 89 dB (2,87 V / 1m)
* Podział częstotliwości: 2,2 kHz
* Opcje montażu: w zestawie uchwyt ścienny, głośnik przygotowany na alternatywne uchwyty (tuleja M4)
* Wymiary: 57 x 34 x 11,5 (WxSxg) cm
* Masa netto: 8,4 kg
* Dostępne wykończenia: czarne (wysoki połysk), białe (mat)

 **ZDJĘCIA**

Zdjęcia do wykorzystania np. na stronach/sklepach internetowych zamieszczamy [tutaj](https://www.lyngdorf.com.pl/images/produkty/lyngdorf-fr-1-foto.zip). W przypadku potrzeby użycia zdjęć w wyższej rozdzielczości zapraszamy do kontaktu!