INFORMACJA HANDLOWA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MODEL** | **EAN** | **CENA DETALICZNA** |
| TDAI-1120 | 5704505103802 | 9 400 PLN / szt. |

|  |
| --- |
| opis produktu: pobierz plik .docx |
| zestaw zdjęć: [pobierz plik .zip](https://www.trimex.pl/images/produkty/lyngdorf-tdai-1120-foto.zip) |
| instrukcja obsługi PL: pobierz plik .pdf |
| gdzie kupić: [lista dealerów](https://www.trimex.pl/dealerzy) |

OPIS PRODUKTU LYNGDORF TDAI-1120

**Lyngdorf TDAI-1120** to doskonały wzmacniacz strumieniowy w przystępnej cenie.

Lyngdorf Audio z dumą prezentuje najnowszego członka rodziny TDAI, jest to piękny wzmacniacz strumieniowy **Lyngdorf TDAI-1120**. To kompaktowe urządzenie zapewnia najwyższą wszechstronność. Jego niewielkie gabaryty pozwalają na łatwe umieszczenie go w dowolnym miejscu w domu, a szeroki zestaw funkcji oferuje wielką gamę opcji przesyłania strumieniowego. Wszystkie przyjazne dla użytkownika funkcje w połączeniu ze znaną na całym świecie technologią cyfrowego wzmocnienia Lyngdorf Audio, a także opatentowaną korekcją pomieszczenia RoomPerfect™ zapewniającą najwyższą jakość odsłuchu.

**NOWY ŚWIAT STREAMINGU**

Podłącz **TDAI-1120** do internetu poprzez wi-fi lub kablowo i ciesz się wszystkimi zintegrowanymi usługami przesyłania strumieniowego.

* wbudowany Chromecast
* Spotify® Connect
* Roon Ready
* AirPlay2
* Bluetooth
* radio internetowe (vTuner)
* Odtwarzanie plików sieciowych/lokalnych

**TDAI-1120** akceptuje wszystkie interfejsy multimedialne i jest zaawansowanym odtwarzaczem najwyższej jakości. Poprzez sieć lub złącza USB można uzyskać dostęp do biblioteki muzyki za pośrednictwem odtwarzacza obsługującego DLNA/UPnP. Całością można intuicyjnie sterować za pomocą smartfona, tabletu lub komputera.

Różnorodne wejścia i wyjścia zapewniają wiele opcji podłączenia źródeł audio i wideo. Cztery wejścia cyfrowe umożliwiają optymalne połączenie z cyfrowymi źródłami dźwięku, a wejście USB łączy się z muzyką przechowywaną na zewnętrznych nośnikach.

Dostępne są dwa wejścia analogowe, z których jedno jest przeznaczone do współpracy z gramofonem (wbudowany przedwzmacniacz RIAA). Muzyka może być kierowana przez analogowe wyjścia do wykorzystania jako przedwzmacniacz lub do sterowania subwooferem.

**NAJWYŻSZE DOŚWIADCZENIE**

**Lyngdorf TDAI-1120** jest wyposażony w RoomPerfect™, co zapewnia najwyższą jakość odsłuchu. RoomPerfect™ to jedno z najpoważniejszych zgłoszeń patentowych w historii audio z ponad 50 roszczeniami dotyczącymi nowych technologii. Dzięki RoomPerfect™, **TDAI-1120** zapewnia doskonałe wrażenia muzyczne w pomieszczeniu odsłuchowym. Bez potrzeby intensywnej obróbki akustycznej otrzymujesz system dźwiękowy z optymalną charakterystyką częstotliwościową, płynnym wyrównaniem poziomu i perfekcyjnym zarządzaniem basami, który doskonale integruje głośniki i subwoofery.

Mimo że RoomPerfect™ jest najbardziej zaawansowanym dostępnym systemem kalibracyjnym, to jest on bardzo łatwy w obsłudze. Mikrofon wraz ze statywem są dołączone do wzmacniacza. Podczas dokonywania kalibracji będziesz prowadzony przez cały proces, od podłączenia mikrofonu do wykonania wymaganych pomiarów. Po zakończeniu konfiguracji **TDAI-1120** automatycznie obliczy i zastosuje wymaganą korektę.

**ROOMPERFECT™**

W większości systemów, więcej niż 50% słyszanych dźwięków pochodzi nie z głośników, ale z pomieszczenia odsłuchowego. Umieszczenie głośników, dynamika pogłosów, kształt pomieszczenia, odbicia i absorpcja mają ogromny wpływ na to, co słyszysz.

RoomPerfect™ to najbardziej zaawansowany i łatwy w obsłudze system korekcji akustycznej pomieszczenia na świecie. W zależności od charakterystyki głośników i wpływu pomieszczenia na jego reprodukcję RoomPerfect™ ustawi parametry wzmacniacza tak, aby głośniki zabrzmiały dokładnie tak, jak zaplanował to producent, niezależnie od sposobu ustawienia systemu i parametrów akustycznych otoczenia.

RoomPerfect™ jest wbudowany w nasze wzmacniacze **Lyngdorf TDAI-3400**, Lyngdorf TDAI-2170, Lyngdorf TDAI-1120 oraz w procesory Lyngdorf MP-40 i MP-60. Wszystkie akcesoria niezbędne do przeprowadzenia kalibracji takie jak mikrofon, statyw są w zestawie.

**OSZAŁAMIAJĄCA KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA**

Zgodnie z nowoczesnym wzornictwem przemysłowym obudowa została wykonana w charakterystycznym, eleganckim stylu Lyngdorf Audio. Wykończony w matowym czarnym aluminium i szkle **TDAI-1120** promieniuje minimalistycznym duńskim designem. Ma unikalny kompaktowy rozmiar, dzięki czemu łatwo wpasuje się w dowolne miejsce w domu.

Dzięki pełnej kontroli IP można zintegrować **TDAI-1120** ze wszystkimi typami systemów sterowania z zastosowaniem wszystkich dostępnych funkcji. Stworzoną konfigurację i kalibrację można zapisać na pendrivie USB lub na karcie pamięci. Dzięki tej kopii zapasowej zawsze możesz przywrócić oprogramowanie do wcześniejszej konfiguracji.

**STEROWANIE NA KILKA SPOSOBÓW**

Aplikacja Lyngdorf Remote automatycznie wykrywa podłączony do sieci lokalnej **TDAI-1120**. Dzięki temu będziesz w stanie dostosować wszystkie podstawowe funkcje, takie jak wybór wejścia i poziom głośności z urządzenia przenośnego. Wbudowany odtwarzacz multimedialny może być sterowany bezpośrednio, co umożliwia uzyskanie dostępu do plików muzycznych przechowywanych na pendrive'ach podłączonych do **Lyngdorf TDAI-1120**, a także wyszukiwanie dowolnych plików zapisanych na lokalnych dyskach twardych. Przesuwając w lewo i w prawo, można uzyskać dostęp do okładki płyty, a także znaleźć informację o rozdzielczości sygnału.

Ponadto możemy wpisać IP wzmacniacza w przeglądarce internetowej i cieszyć się sterowaniem również z komputera, a także dostępem do zaawansowanych funkcji wzmacniacza, co widać na powyższych zdjęciach.

Zdalna aplikacja Lyngdorf jest dostępna do bezpłatnego pobrania dla iOS i Androida.

**WBUDOWANY ODTWARZACZ MEDIÓW**

**Lyngdorf TDAI-3400** akceptuje wszystkie interfejsy multimedialne i posiada wbudowany odtwarzacz multimedialny o najwyższej jakości odtwarzania. Poprzez sieć lokalną lub złącza USB (z przodu i z tyłu) można uzyskać dostęp do całej biblioteki muzycznej za pośrednictwem odtwarzacza z obsługą DLNA/UPnP. Ten odtwarzacz multimedialny łączy się również z usługami przesyłania strumieniowego, takimi jak Roon Ready, Spotify Connect, Airplay, a także z radiem internetowym.

**STEROWANIE NA KILKA SPOSOBÓW**

**Lyngdorfem TDAI-3400** można sterować conajmniej na trzy sposoby. W zestawie jest bardzo intuicyjny pilot, działający zarówno na podczerwień jak i na Bluetooth. Dostępna jest również dedykowana darmowa aplikacja Lyngdorf Remote na smartfon/tablet z systemem iOS lub Android. Ponadto możemy wpisać IP wzmacniacza w przeglądarce internetowej i cieszyć się sterowaniem również z komputera, a także dostępem do zaawansowanych funkcji wzmacniacza, co widać na powyższych zdjęciach.

**DANE TECHNICZNE**

* Moc wyjściowa: 2 x 120 W @ 4Ohm, 2 x 60 W @ 8Ohm
* Wejścia cyfrowe:
	+ 2 x Coaxialne (≤192kHz/24bit)
	+ 2 x Optyczne (≤96 kHz/24bit)
	+ 1 x HDMI (TV ARC)
* Wejścia analogowe:
	+ 1 x gramofonowe RCA (RIAA / 47kOhm 100pF)
	+ 1 x analogowe RCA (maksymalny poziom: 4.0V = 0dBFS)
	+ 1 x mikrofonowe (XLR) dla kalibracji RoomPerfect™
* Wyjścia analogowe:

	+ 1 x RCA (75ohm, maksymalny poziom wyjściowy 4 Vrms)
* Specyfikacja audio:

	+ Pasmo przenoszenia: ±0,5dB from 20 to 20,000 Hz
	+ THD: 0.05% max od 20 do 20,000 Hz, THD-N 1w/8ohm 0,04%, THD-N 1w/4ohm 0,04%
* Odtwarzacz sieciowy:
	+ wbudowany Chromecast
	+ Spotify® Connect
	+ Roon Ready
	+ AirPlay2
	+ Bluetooth
	+ radio internetowe (vTuner)
	+ odtwarzanie plików sieciowych/lokalnych
* Łączność bezprzewodowa:
	+ Bluetooth
	+ Wi-Fi (802.11 n/ac)
* Interfejsy sterowania:
	+ intuicyjny wybór źródeł
	+ kontrola z poziomu przeglądarki internetowej (ustawienia i mediaplayer)
	+ aplikacja Lyngdorf Remote iOS i Android
	+ IP kontrola
	+ CEC (HDMI)
	+ 1 x trigger wejście, 1 x trigger wyjście, 1 x RJ45 Ethernet LAN, 1 x USB A
* Akcesoria w zestawie:
	+ RoomPerfect™ mikrofon
	+ Statyw do mikrofonu
	+ Przewód do mikrofonu
	+ Opcjonalne akcesoria: Pilot IR, rack
* Wymiary (H x W x D): 10,5 x 30 x 26 cm
* Waga: 8 kg

 **ZDJĘCIA**

Zdjęcia **Lyngdorfa TDAI-1120** do wykorzystania np. na stronach/sklepach internetowych zamieszczamy [tutaj](https://www.lyngdorf.com.pl/images/produkty/lyngdorf-tdai-1120-foto.zip). W przypadku potrzeby użycia zdjęć w wyższej rozdzielczości zapraszamy do kontaktu!